Основные требования пожарной безопасности к гостиницам, гостевым домам, кемпингам, мотелям.
При эксплуатации гостиниц, гостевых домов, кемпингов, мотелей необходимо соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
1) должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности;
2) в номерах и на этажах должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 
3) все прибывающие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с инструкцией о мерах пожарной безопасности;
[bookmark: _GoBack]4) на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;
5) должны быть определены и оборудованы места для курения;
6) все работники должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности;
7) Каждое здание должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения при пожаре;
8) автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
9) на объектах с пребыванием 50 и более человек должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае пожара;
10) обслуживающий персонал зданий для проживания людей должен быть обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания; 
11) Запрещается:
загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
хранить баллоны с горючими газами;
12) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
13) При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
а) использовать приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
б) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) размещать у электрощитов горючие вещества и материалы;
14) помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения;
15) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.):
а) незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану со стационарного телефона по номеру: 01, с мобильного телефона по номерам 101 или 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

Основные требования пожарной безопасности к гостиницам, гостевым домам, кемпингам, мотелям в период проведения новогодних и рождественских мероприятий:
1) При проведении новогодних и рождественских мероприятий должен быть обеспечен:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
2) Применять электрические гирлянды и иллюминации, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.
3) при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно должны быть обесточены;
4) новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
5) Запрещается:
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
б) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
в) применять пиротехнические изделия.

